**竞价文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目编号：0835P246002941**

**项目名称：广东省从化监狱手机探测门采购项目**

**采购人：广东省从化监狱**

**采购代理机构：广东元正招标采购有限公司**

**发布日期：二〇二五年一月六日**

**温馨提示**

1. 本项目为全程网上竞价，竞价人按照竞价文件的规定在南方采购交易平台（网址：http://j.eebidding.com）进行各项操作，如遇到技术问题，请咨询平台技术支持，联系电话：020-87258495-925、926、927。
2. 如竞价人首次在南方采购交易平台参与竞价项目，请先在平台上进行免费注册。关于注册和报名的有关指引，请查阅南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。
3. 公开竞价项目，竞价人网上报名后（邀请竞价项目，则在被邀请后），登录平台，在工作台的“报名信息”功能中，下载获取本项目的竞价文件，如报名需要审核的，则按照竞价文件的“报名文件格式”要求编制并上传报名文件，项目负责人审核通过后，方可参与该项目竞价活动。
4. 项目如需缴纳报名费的，竞价人通过平台在线支付方式缴纳报名费。项目如需递交保证金的，竞价人通过平台在线支付方式递交保证金，保证金在竞价活动结束后按原支付路径无息退回。
5. 项目如需提交竞价方案的，竞价人应根据竞价文件“竞价方案格式”的要求，提前编制好竞价方案，网上竞价时先提交方案后报价，没有上传竞价方案的不允许报价。
6. 网上报价大厅将于竞价开始前30分钟向符合条件的竞价人开放，如无另行说明，竞价人在竞价开始前15分钟内务必进入网上报价大厅，做好竞价准备。
7. 南方采购交易平台记载了用户参与项目竞价的全部操作记录，其中包含用户名、机器码、IP地址、微信或支付宝的支付号（如需要缴纳报名费或递交保证金的）。
8. 代理机构的法律地位决定了其对竞价人上传的报名文件（如需要）、竞价方案（如需要）的相关资料真伪不做出判断，如竞价人发现相关资料被盗用或复制，建议竞价人遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非竞价文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以竞价文件为准）

**目 录**

[第一部分 竞价邀请函 3](#_Toc186039676)

[第二部分 采购项目内容 6](#_Toc186039677)

[第三部分 竞价人须知 14](#_Toc186039678)

[一、 竞价规定及方法 14](#_Toc186039679)

[二、 无效报价的认定 14](#_Toc186039680)

[三、 成交候选人的推荐 15](#_Toc186039681)

[四、 竞价说明 15](#_Toc186039682)

[五、 竞价文件的澄清或修改 16](#_Toc186039683)

[六、 竞价保证金 16](#_Toc186039684)

[七、 成交服务费 16](#_Toc186039685)

[第四部分 合同书格式 18](#_Toc186039686)

[第一条 合同标的 20](#_Toc186039687)

[第二条 采购清单 20](#_Toc186039688)

[第三条 商务要求 20](#_Toc186039689)

[第四条 付款及结算方式 21](#_Toc186039690)

[第五条 履约保证金 21](#_Toc186039691)

[第六条 包装和运输 23](#_Toc186039692)

[第七条 售后服务 23](#_Toc186039693)

[第八条 其他要求 23](#_Toc186039694)

[第九条 争议的解决 23](#_Toc186039695)

[第十条 合同生效 23](#_Toc186039696)

[第十一条 其它 24](#_Toc186039697)

[第五部分 报名文件格式 29](#_Toc186039698)

[一、 提供相关证明文件 31](#_Toc186039699)

[二、 供应商资格声明函 32](#_Toc186039700)

[三、 用户需求书响应声明函 33](#_Toc186039701)

[四、 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书 34](#_Toc186039702)

[五、 信用查询资料 36](#_Toc186039703)

[第六部分 竞价方案格式 37](#_Toc186039704)

**第一部分 竞价邀请函**

**一、项目基本情况**

项目编号：0835P246002941

项目名称：广东省从化监狱手机探测门采购项目

采购需求：详见本项目《竞价文件》第二部分“采购项目内容”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **交货期** | **采购预算金额(元)** |
| 广东省从化监狱手机探测门采购项目 | 16台 | 合同签订后15日内完成货物验收、交付使用 | 人民币672,000.00 |

**注：竞价人必须对全部内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。**

**二、申请人的资格要求**

1. 供应商具有独立承担民事责任的能力，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。
2. 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、须符合法律、行政法规规定的其他条件；存在隶属关系或同属一母公司或法人的供应商，仅能由一家供应商参与响应。供应商须提供供应商资格声明函，《格式详见报名文件附件》。
3. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，④不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供报名期间的相关查询记录截图并加盖供应商公章，信用中国截图可前往信用中国网-信用服务-信用分类查询①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。响应供应商为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同响应供应商存在不良信用记录）。《格式详见报名文件附件》。
4. 本项目不接受联合体供应商参与竞价，不允许转包、分包。《格式详见报名文件附件》。

**三、获取报名文件**

各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册），报名须按竞价文件“**第五部分 报名文件格式**”要求提供盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任，报名审核通过后即可参与本项目竞价活动。

报名方式：线上报名。

报名费：免费报名。

关于注册和报名，请详细阅读南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。

**四、报名及提交报名附件截止时间**

竞价人请于2025年1月7日8时30分至1月9日17时30分前通过平台报名。

**五、竞价时间**

项目竞价时间为：2025年1月10日9时00分至17时00分（北京时间），请竞价人提前15分钟进入网上报价大厅，做好竞价准备。

**六、对本次竞价提出询问，请按以下方式联系**

1、采购人联系人：

单位名称：广东省从化监狱

地址：广州市从化区鳌头镇聚丰北路623号（即广东省广裕集团从化实业有限公司）

联系方式：余警官020-37976411

2、项目负责人：

名 称：广东元正招标采购有限公司

地 址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼

联系方式：蔡先生、万先生 020-87258495-612、928

联系邮箱：gdyzzblb@163.com

3、平台技术支持：

李先生，刘先生，电话：020-87258495-926、927

广东元正招标采购有限公司

2025年1月6日

**第二部分 采购项目内容**

**一、项目概况**

1、项目名称：广东省从化监狱手机探测门采购项目

2、采购预算：人民币672000.00元

3、项目要求：按采购人需求整批采购，由成交供应商包配送、售后服务等项目相关内容。

**二、报价要求**

报价包含但不限于以下全部费用：主要包含产品价款、税金、运输费用、零配件及与项目相关的其它所有费用。

**三、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品** | **参数特征****描述** | **单位** | **最高单价（元）** | **最高总价（元）** | **采购数量** | **备注** |
| 1 | 手机探测门 | 参照附表1：技术要求 | 台 | 42000 | 672000 | 16 | 包含探测门、鞋底金属探测仪、传送带 |

**附表1：技术要求:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **手机探测门** | 1 | 外壳防护等级要求 | 室外型：IP54 |
| 2 | 远程控制功能 | 能通过远程计算机或网络进行集中控制，提供相应的控制程序，且具备远程参数调整、远程诊断以及报警相关数据存储的功能。当远程控制因故中断时，金属门能自动恢复本地控制。 |
| 3 | 电源适应性 | 1、使用交流供电的金属门，至少应能在187V~242V，47.5Hz~52.5Hz的供电范围内无需调整而正常工作。2、使用直流供电的金属门，至少应能在额定电压士10%的供电范围内无需调整而正常工作。3、备用电源的能自动切换主备电，切换时不应影响正常工作。备用电池能保证金属门正常工作至少4h。 |
| 4 | 探测模式 | 探测门应能在违禁品探测模式、电子产品探测模式、电子产品及违禁品探测模式、全金属探测模式和用户自定义模式间进行切换 |
| 5 | 探测灵敏度调节 | 探测门应能从低到高方便地调节灵敏度，灵敏度调节应大于等于10000个级别，总区及分区灵敏度均应可调。 |
| 6 | 探测灵敏度试验 | 电子产品及违禁品探测性能 | 电子产品和违禁品探测模式下灵敏度可调，被 检人员通过通道内1900mm以下的有效探测区域 时，人员正常着装上的手表、金属纽扣、腰带 等小金属通过时不报警，当携带以下物品时系 统应有声光报警，并有动画图像提示违禁品的 藏匿位置。应能通过网线将信息传送到服务器 管理平台，服务器管理平台应能发出声光报警 1.手机：160mm×75mm2.对讲机：120mm×60mm3.手机锂电池：53mm×35mm 4.充电宝：140mm×68mm5.智能手表：表盘44mm×38mm6.IPAD mini:204mm×133mm7.笔记本电脑：360mm×244mm8.硬盘：100mm×70mm9.空心铁管：外径20mm长100mm壁厚2mm 10.空心铝管：外径24mm长150mm壁厚2mm 11.空心钢管：外径24mm长100mm壁厚2mm12.水果刀：210mm×37mm,刃长100mm13.扳手：150mm×50mm14.铁板：310mm×42mm15.菜刀：295mm×55mm16.折叠刀：93mm×25mm,刃长80mm17.刀具模型：150mm×40mm,刃长100mm 18.刀具模型：200mm×40mm,刃长150mm19.制式手铐：单个尺寸为95mm×85mm 20.手枪模拟物：125mm×95mm21.铁壳八宝粥：120mm×65mm 22.铝壳王老吉：115mm×65mm 23.金属罐发胶：133mm×35mm 违禁品检测出率应大于等于99%当刀具和手机捆绑后一起通过探测门时，系统应对手机报警；智能手机检出率应大于等于99%。 |
| 7 | 报警响应时间 | 应报警测试物进入探测区1s内，金属门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于1s。 |
| 8 | 磁感应强度 | 在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均应小于等于9µT。 |
| 9 | 射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T17626.3-2016进行射频电磁场辐射抗扰度试验，试验等级2级，探测门应能正常工作。 |
| 10 | 数据交换功能 | 探测门应具有串口、USB口以及网线接口，应可与其它电子探测门进行数据交换和管理。 |
| 11 | 联网功能 | 探测门应能通过网线或WIFI探测门与服务器管理平台连接。 |
| 12 | 视频监控功能 | 探测门门板内侧应安装摄像头，应能实时将视频图像传送至服务器管理平台软件。 |
| 13 | 显示功能 | 探测门头机箱配置29英寸液晶显示屏，应能显示通过人数、报警人数等各类工作信息。 |
| 14 | MAC地址采集功能 | 当有人员通过探测门时，系统应能自动采集探测门附近无线网卡的MAC地址。并将数据上传到后台服务器，应能通过专用软件查询相关信息。 |
| 15 | 操作系统 | 探测门应采用专门操作系统作为控制系统。 |
| 16 | 探测门开机时间 | 探测门通电启动到操作系统加载完成、29寸屏幕主界面正常显示时间应小于40秒。 |
| 17 | 图示波形 | 探测门每个探测单位接收到的信号，应能通过29寸大屏幕展示信号的波形状态。 |
| 18 | LED手动检测 | 探测门应能手动控制每个LED灯条的亮和灭。 |
| 19 | 语音播报内容设置 | 探测门应能设置用户自定义录制的语音播报内容。 |
| 20 | 区位方向 | 探测门应能互相切换人像报警图示和LED灯条左右报警方向。 |
| 21 | 物品信号特征图示 | 探测门应能在29寸大屏幕上查看每个被携带金属物品通过探测门时的图示信号特征。 |
| 22 | USB升级 | 探测门应能通过USB存储器升级系统程序。 |
| 23 | 通行速度 | 在探测区内，金属门应能对其所属探测类别的通行速度为 0.2m/s～2.0m/s 的应报警测试物正确响应并报警，总探测率应大于等于90%。 |
| **鞋底金属探测仪** | 1 | 功能参数 | 1、结构要求：外壳防护等级IP66，具备≥300kg的抗压强度，内置可充电电池，参考尺寸435mm\*415mm\*60mm。2、探测仪整体离地高度≤6.5cm。3、具有便携性，前端和后端预留内陷式凹槽，方便手握。4、基本探测功能：对达到或超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报。5、配有≥2.8吋液晶显示屏。6、具有报警声音提示功能：①报警声应与非报警声有区别，且非报警时警报指示器不应产生任何声音。②当检测到违禁金属物品时，探测仪有语音报警提示。③应能调节音量，以便能明确区别两台相邻探测仪的报警。7、具有报警灯光提示功能：①、在≥6000Lx的明亮环境和 ≤25Lx的昏暗环境下，距离报警显示器 ≥5m时，报警显示能清晰可见。②、探测仪能提示检测到违禁金属物品的金属含量多少，并通过不同颜色灯光显示金属量。8、具有通行提示功能：探测仪未检测到违禁金属物品时，可以绿色表示通行。9、探测性能检查：在周围环境无强电磁场干扰的情况下， 在设备正面上方探测区域进行检测，探测距离：1、100mm\*18mm\*0.5mm美工刀片，探测距离 ≥96mm2、1元硬币，探测距离≥75mm3、29mm 回形针，探测距离≥35mm4、常用普通一次性打火机，探测距离≥55mm 5、长150mm刃长66mm不锈钢折叠水果刀，探测距离≥ 130mm6、长125mm\*直径5mm塑柄改锥，探测距离≥ 95mm7、8mm\*10mm扳手，探测距离≥100mm 8、80mm\*30mm，直径5mm的L型内六角扳手，探测距离≥75mm； 9、矩形50mm\*10mm，厚度1.5mm的普通不锈钢板(2Cr13)，探测距离≥40mm10、长57mm宽17mm的铁质美工刀，探测距离≥125mm11、长14mm 直径6mm 壁厚1.5mm铜管，探测距离≥35mm12、长44mm 直径7mm 壁厚1mm 不锈钢管，探测距离 ≥55mm13、长55mm 直径8mm 壁厚1mm 无缝碳钢管，探测距离 ≥90mm14、铅笔刀 （刃长50\*12mm），探测距离≥60mm15、矩形35mm\*14mm，厚度1.5mm的普通不锈钢板(2Cr13)，探测距离≥ 60 mm16、手机，探测距离 ≥ 170mm17、录音笔 （长148mm），探测距离 ≥ 100mm |
| **传送带** | 1 | 功能参数 | 1. 平行式输送
2. 电机功率：120w
3. 点击速比：30:1
4. 调速范围：5-10m/min
5. 输送承重：20KG/m
6. 整体高度：80cm，长度200cm，宽度50cm
7. 框架材质：铝
8. 皮带材质：PVC
9. 底座：橡胶脚杯
 |

**四、商务要求**

* 1. **交付的期限和地点**

1、交付的期限：合同签订后15日内完成货物验收、交付使用。

2、交付的地点：广东省从化监狱

* 1. **合同货物验收**

1、货物验收在采购人和成交供应商双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行；必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人当地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

2、货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目验收完毕。

3、各种货物必须提供装箱清单，成交供应商上门安装并进行测试。

4、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由成交供应商承担；

5、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排补货、换货，以保证合同货物交付的成功完成。补货、换货的相关费用由成交供应商承担；

6、成交供应商保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

* 1. **交付验收标准依次序对照适用标准**

1、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2、符合竞价文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3、货物来源符合国家官方标准。

* 1. **货物要求**

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

* 1. **合同签订和履约保证金**

1、合同签订：成交供应商与采购人在结果公告发布之日起15个工作日内签订合同。

2、履约保证金提交说明

1. 时间：合同签订之日起5个工作日内；
2. 金额：合同总金额的5%；
3. 方式：银行转账。

3、履约保证金退还说明：

1. 时间、方式和条件：成交供应商履行完成合同约定权利义务事项之日起15个工作日内退还。不计利息。
2. 成交供应商违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除成交供应商应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，成交供应商应对超过的部分予以赔偿。

4、发生以下情形之一，经调查属实的，扣除10%履约保证金：

（1）未按要求随货提供相关票证；

（2）货物质量验收不合格；

（3）未按采购人采购计划时间供货（提前一天与采购人协商，且未影响正常办公的除外）；

（4）未按采购人指定地点送货；

（5）货物出现质量问题，成交供应商不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果；

（6）成交供应商工作人员不遵守采购单位各项管理规定。

5、发生以下情形之一，经调查属实的，扣除20%履约保证金：

（1）供应货物品种、品牌、型号规格或质量等级与合同不符；

（2）因退货或未按采购人采购计划数量、时间供应，造成采购人生产或办公无法正常进行的；

（3）同一品种货物连续两次验收发现质量不合格产品并退货；

（4）把采购人验收不合格退货的货物作为正品重新配送；

（5）在包装、运输等环节不符合安全要求；

（6）组织机构发生调整，或经营场所、联系人、联系方式变更，未及时通知采购人业务部门，造成无法及时联系。

（7）对采购人的售后服务通知，成交供应商未能在48小时内有效解决，且未能免费提供同档次的货物予采购人临时使用。

6、发生以下情形之一，经调查属实的，扣除50%履约保证金：

（1）成交供应商的工作人员不遵守采购人管理规定，或造成社会不良影响。

（2）对采购人的售后服务通知，成交供应商未能在5天内（包含5天）有效解决，且未能免费提供同档次的货物予采购人临时使用。

7、如在项目执行期间因成交供应商违约导致履约保证金部分扣除，成交供应商需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

8、如成交供应商在合同执行过程需终止执行合同的，需提前15天以书面形式告知采购人，否则按单方面终止执行合同处理，履约保证金不退还，且成交供应商需承担赔偿采购人因此造成的损失。

* 1. **包装和运输**
1. 成交供应商应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防振及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏。
2. 运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。
3. 成交供应商负责将货物运输并卸载到采购人指定地点。
	1. **售后服务**

1、保修范围：由于材料、工艺等问题而导致的产品功能失效、性能下降等缺陷(属于自然力等不可抗拒力、人为因素等造成的除外)在质保期内由成交供应商负责免费上门质保。

2、保修期：保修期为3年，保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

3、对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的货物予采购人临时使用。

4、保修期内，所有产品的维修均为免费（人为损坏除外），所有产品维修为上门服务或邮寄回厂家（邮寄费用均由成交供应商承担），由此产生的费用均不再收取。

5、保修期内，如成交供应商有超过3次（不含3次）未在5天内维修完毕或未免费提供同档次的货物予采购人临时使用的情况，采购人有权单方面解除合同，履约保证金不予退还。

* 1. **付款时间及结算方式**
1. 付款时间：
2. 全部合同货物到达交货地点，并验收合格后，凭验收合格单或验收合格报告，采购人自收到发票和成交通知书之日起15个工作日内向成交供应商支付合同总价的100%。
3. 按合同支付款项前，成交供应商应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同成交供应商均必须与成交供应商名称一致；
4. 付款方式：银行转账。

**五、其他要求**

1. 成交供应商须严格遵守监狱管理制度和保密制度，不得泄露采购人情况。
2. 成交供应商的行为不得违反广东省纪委近期发布的《关于推动构建新型政商关系的若干意见》的规定，一经发现可立即终止合作，并对不廉洁的供应商及其负责人拉入“黑名单”，确保构建“亲”“清”新型警商关系。

**第三部分 竞价人须知**

1. **竞价规定及方法**
2. 竞价人应在竞价开始前15分钟，进入南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）的报价大厅。
3. 本项目不得少于3家竞价人报名参与竞价，本次项目需要上传竞价方案，不得少于3家竞价人递交报价，否则作竞价失败处理，项目负责人终止竞价。
4. 本项目采取一轮报价，**按总金额报价**。竞价人报价务必认真考虑，慎重报价，报价一经提交，不得修改。《报价明细表》中的报价与网上竞价报价必须一致，如出现竞价人的网上竞价与上传的《报价明细表》中的报价不一致的，作无效报价处理。
5. 报价大厅由本项目的项目负责人主持，启动竞价后，请参与本项目的所有竞价人先上传竞价方案后报价，没有上传竞价方案的不允许报价，上传的竞价方案不符合竞价文件要求的报价视同无效报价，特别提醒：竞价方案一经提交，不得修改。
6. 待所有竞价人报价完成后或已到竞价结束时间，报价大厅报价结束，公布最低报价，竞价人通过“报价一览表”查看报价。竞价过程中提前离开的竞价人，可在竞价结束后登录平台查阅报价一览表。
7. 竞价主持人结束竞价，竞价人即可离开网上报价大厅，具体竞价结果将在平台公布，请竞价人留意平台公告。
8. **无效报价的认定**
9. 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
10. 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。
11. 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
12. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。
13. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，不接受总价优惠折扣形式的报价供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。
14. 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

(a)存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

(b)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(c)不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

(d)不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

(e)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(f)不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(g)不同供应商的响应文件相互混淆；

(h)不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出。

1. 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。
2. **成交候选人的推荐**

本项目由采购人及采购代理机构对竞价方案进行合格性检查（即符合竞价文件规定为合格），竞价方案检查合格的报价为有效报价，对有效报价采取经核算后最低报价成交原则即经核算后最低价为第一成交候选人，以此类推，推荐3家成交候选人（有效报价不足3家按竞价失败处理），最终确定1家成交人。

如竞价方案合格的多家竞价人的经核算后最低报价相同，均推荐为成交候选人，排名依照报价时间先后，并作为推荐成交候选人的先后顺序。

如成交人放弃成交或者成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他成交候选人中确定成交人，没有其他成交候选人的，应当重新组织采购活动。

1. **竞价说明**

（1）竞价供应商需对竞价文件中所有条款进行整体响应，若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

（2）成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新组织采购活动或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。

（3）成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动，采购代理机构将不予退还成交服务费。情节严重的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

（4）成交供应商如因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构及采购人并提供相关的证明文件，如未在规定的时间内提交相关证明文件视为无正当理由放弃成交资格。

（5）竞价供应商咨询与项目相关的事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面文件答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

（6）采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务及工程质量要求，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

（7）竞价供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

（8）采购人认为成交供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，可视为无效竞价。采购人有权取消其成交资格。

1. **竞价文件的澄清或修改**

（1）如竞价文件内容需要澄清或者变更的，内容以发布在平台上的澄清（更正/变更）公告为准。公告一经发出，视为各供应商已获知。

（2）无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，报名供应商应按要求履行相应的义务。如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构可视项目情况相应顺延报名的截止时间。

（3）采购人或者采购代理机构发出的澄清或变更的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

1. **竞价保证金**

1.本项目不收取竞价保证金。

1. **成交服务费**

（一）成交服务费

本次竞价向成交供应商收取的成交服务费，须向采购代理机构缴纳成交服务费。根据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格[2015]299号文规定。费率按以下比例收取，按成交金额的1.0%计算：

**成交服务费须采用银行划账形式（须用公账）缴纳至我司账户：**

**开户名称：广东元正招标采购有限公司**

**开户银行：农行广州永福南支行**

**银行账号：44034501040004829**

**注明用途：（0835P246002941）成交服务费**

（二）申请发票

成交人登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在“工作台”—“成交管理”中找到成交记录，点击“申请发票”功能，选择开票类型：增值税普通发票电子票（适用于小规模纳税人），增值专用发票电子票（适用于一般纳税人），并填写必要的资料，同时上传服务费的支付凭证，点击保存，即可完成发票申请，电子发票将发送至报名人的电子邮箱。

（三）成交通知书

成交人登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在【工作台】—【成交管理】中找到成交记录，在通知书栏位上点击“领取”，在通知书页面上打印或下载电子成交通知书，凭此通知书与采购人开展合同办理。

本竞价文件的解释权归“广东元正招标采购有限公司”所有。

**第四部分**  **合同书格式**

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

广东省从化监狱

采购合同

甲方：

乙方：

年 月 日

**甲方：广东省从化监狱**

地址：

电话： 传真：

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：

电话： 传真：

根据广东省从化监狱手机探测门采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

1. **合同标的**

1、合同内容：广东省从化监狱手机探测门采购项目

2、交付期限：合同签订后15日内完成货物验收、交付使用。

3、交货地点：广东省从化监狱仓库

4、合同总金额：人民币 元

合同总金额包含产品价格、运输、装卸、售后服务、保险、搬运费、税金及其他与项目相关的所有费用，甲方不再支付其他任何费用。

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **品牌** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计****（元）** | **备注** |
| **1** | **手机探测门** |  |  | **台** | **16** |  |  |  |
| **合计** | **小写：****大写：** |  |

**注：技术参数见附表1**

1. **商务要求**

（一）合同货物验收：

1、货物验收在甲方和乙方双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行；必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方当地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2、货物在现场的保管由乙方负责，直至项目验收完毕。

3、各种货物必须提供装箱清单，乙方上门安装并进行测试。

4、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲方、乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由乙方承担；

5、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排补货、换货，以保证合同货物交付的成功完成。补货、换货的相关费用由乙方承担；

6、乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（二）交付验收标准依次序对照适用标准：

1、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2、符合竞价文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3、货物来源符合国家官方标准。

（三）货物要求：

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

1. **付款及结算方式**

1.全部合同货物到达交货地点，并验收合格后，凭验收合格单或验收合格报告，甲方自收到发票和成交通知书之日起15个工作日内向乙方支付合同总价的100%。

2.按合同支付款项前，乙方应向甲方提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致；

3.支付方式：银行转账。

1. **履约保证金**

（一） 提交说明：

1.时间：合同签订之日起5个工作日内；

2.金额：合同总金额的5%；

3.方式：银行转账。

（二）履约保证金退还说明：

1. 时间、方式和条件：乙方履行完成合同约定权利义务事项之日起15个工作日内退还。不计利息。

2. 乙方违反合同及其附件约定的任何义务，甲方有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，乙方应对超过的部分予以赔偿。

（三）发生以下情形之一，经调查属实的，扣除10%履约保证金：

1.未按要求随货提供相关票证；

2.货物质量验收不合格；

3.未按甲方采购计划时间供货（提前一天与甲方协商，且未影响正常办公的除外）；

4.未按甲方指定地点送货；

5.货物出现质量问题，乙方不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果；

6.乙方工作人员不遵守采购单位各项管理规定。

（四）发生以下情形之一，经调查属实的，扣除20%履约保证金：

1.供应货物品种、品牌、型号规格或质量等级与合同不符；

2.因退货或未按甲方采购计划数量、时间供应，造成甲方生产或办公无法正常进行的；

3.同一品种货物连续两次验收发现质量不合格产品并退货；

4.把甲方验收不合格退货的货物作为正品重新配送；

5.在包装、运输等环节不符合安全要求；

6.组织机构发生调整，或经营场所、联系人、联系方式变更，未及时通知甲方业务部门，造成无法及时联系。

7.对甲方的售后服务通知，乙方未能在48小时内有效解决，且未能免费提供同档次的货物予甲方临时使用。

（五）发生以下情形，经调查属实的，扣除50%履约保证金：

1.乙方的工作人员不遵守甲方管理规定，或造成社会不良影响。

2.对甲方的售后服务通知，乙方未能在5天内（包含5天）有效解决，且未能免费提供同档次的货物予甲方临时使用。

（六）如在合同执行期间因乙方违约导致履约保证金部分扣除，乙方需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

（七）如乙方在合同执行过程需终止执行合同的，需提前15天以书面形式告知甲方，否则按单方面终止执行合同处理，履约保证金不退还，且乙方需承担赔偿甲方因此造成的损失。

1. **包装和运输**

1.乙方应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防振及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏。

2.运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。

3.乙方负责将货物运输并卸载到甲方指定地点。

1. **售后服务**

1、保修范围：由于材料、工艺等问题而导致的产品功能失效、性能下降等缺陷(属于自然力等不可抗拒力、人为因素等造成的除外)在质保期内由乙方负责免费上门质保。

2、保修期：保修期为3年，保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的货物予甲方临时使用。

4、保修期内，所有产品的维修均为免费（人为损坏除外），所有产品维修为上门服务或邮寄回厂家（邮寄费用均由乙方承担），由此产生的费用均不再收取。

5、保修期内，如乙方有超过3次（不含3次）未在5天内维修完毕或未免费提供同档次的货物予甲方临时使用的情况，甲方有权单方面解除合同，履约保证金不予退还。

1. **其他要求**

1.乙方须严格遵守监狱管理制度和保密制度，不得泄露甲方情况。

2.乙方的行为不得违反广东省纪委近期发布的《关于推动构建新型政商关系的若干意见》的规定，一经发现可立即终止合作，并对不廉洁的供应商及其负责人拉入“黑名单”，确保构建“亲”“清”新型警商关系。

1. **争议的解决**

1.凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

2.本合同发生的诉讼管辖地为甲方所在地管辖权的法院。

3.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

1. **合同生效**

1.本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，合同有效期随服务期结束而自然终止。

2.本合同一式 份，其中甲方 份、乙方 份。

1. **其它**

1.本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

本合同合计 页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表(签字)： 法定代表(签字)：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

签约时间：

签约地点：

**附表1：技术要求:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **手机探测门** | 1 | 外壳防护等级要求 | 室外型：IP54 |
| 2 | 远程控制功能 | 能通过远程计算机或网络进行集中控制，提供相应的控制程序，且具备远程参数调整、远程诊断以及报警相关数据存储的功能。当远程控制因故中断时，金属门能自动恢复本地控制。 |
| 3 | 电源适应性 | 1、使用交流供电的金属门，至少应能在187V~242V，47.5Hz~52.5Hz的供电范围内无需调整而正常工作。2、使用直流供电的金属门，至少应能在额定电压士10%的供电范围内无需调整而正常工作。3、备用电源的能自动切换主备电，切换时不应影响正常工作。备用电池能保证金属门正常工作至少4h。 |
| 4 | 探测模式 | 探测门应能在违禁品探测模式、电子产品探测模式、电子产品及违禁品探测模式、全金属探测模式和用户自定义模式间进行切换 |
| 5 | 探测灵敏度调节 | 探测门应能从低到高方便地调节灵敏度，灵敏度调节应大于等于10000个级别，总区及分区灵敏度均应可调。 |
| 6 | 探测灵敏度试验 | 电子产品及违禁品探测性能 | 电子产品和违禁品探测模式下灵敏度可调，被 检人员通过通道内1900mm以下的有效探测区域 时，人员正常着装上的手表、金属纽扣、腰带 等小金属通过时不报警，当携带以下物品时系 统应有声光报警，并有动画图像提示违禁品的 藏匿位置。应能通过网线将信息传送到服务器 管理平台，服务器管理平台应能发出声光报警 1.手机：160mm×75mm2.对讲机：120mm×60mm3.手机锂电池：53mm×35mm 4.充电宝：140mm×68mm5.智能手表：表盘44mm×38mm 6.IPAD mini:204mm×133mm7.笔记本电脑：360mm×244mm 8.硬盘：100mm×70mm9.空心铁管：外径20mm长100mm壁厚2mm  10.空心铝管：外径24mm长150mm壁厚2mm 11.空心钢管：外径24mm长100mm壁厚2mm 12.水果刀：210mm×37mm,刃长100mm13.扳手：150mm×50mm14.铁板：310mm×42mm 15.菜刀：295mm×55mm16.折叠刀：93mm×25mm,刃长80mm17.刀具模型：150mm×40mm,刃长100mm 18.刀具模型：200mm×40mm,刃长150mm19.制式手铐：单个尺寸为95mm×85mm 20.手枪模拟物：125mm×95mm21.铁壳八宝粥：120mm×65mm 22.铝壳王老吉：115mm×65mm 23.金属罐发胶：133mm×35mm 违禁品检测出率应大于等于99%当刀具和手机捆绑后一起通过探测门时，系统应对手机报警；智能手机检出率应大于等于99%。 |
| 7 | 报警响应时间 | 应报警测试物进入探测区1s内，金属门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于1s。 |
| 8 | 磁感应强度 | 在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均应小于等于9µT。 |
| 9 | 射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T17626.3-2016进行射频电磁场辐射抗扰度试验，试验等级2级，探测门应能正常工作。 |
| 10 | 数据交换功能 | 探测门应具有串口、USB口以及网线接口，应可与其它电子探测门进行数据交换和管理。 |
| 11 | 联网功能 | 探测门应能通过网线或WIFI探测门与服务器管理平台连接。 |
| 12 | 视频监控功能 | 探测门门板内侧应安装摄像头，应能实时将视频图像传送至服务器管理平台软件。 |
| 13 | 显示功能 | 探测门头机箱配置29英寸液晶显示屏，应能显示通过人数、报警人数等各类工作信息。 |
| 14 | MAC地址采集功能 | 当有人员通过探测门时，系统应能自动采集探测门附近无线网卡的MAC地址。并将数据上传到后台服务器，应能通过专用软件查询相关信息。 |
| 15 | 操作系统 | 探测门应采用专门操作系统作为控制系统。 |
| 16 | 探测门开机时间 | 探测门通电启动到操作系统加载完成、29寸屏幕主界面正常显示时间应小于40秒。 |
| 17 | 图示波形 | 探测门每个探测单位接收到的信号，应能通过29寸大屏幕展示信号的波形状态。 |
| 18 | LED手动检测 | 探测门应能手动控制每个LED灯条的亮和灭。 |
| 19 | 语音播报内容设置 | 探测门应能设置用户自定义录制的语音播报内容。 |
| 20 | 区位方向 | 探测门应能互相切换人像报警图示和LED灯条左右报警方向。 |
| 21 | 物品信号特征图示 | 探测门应能在29寸大屏幕上查看每个被携带金属物品通过探测门时的图示信号特征。 |
| 22 | USB升级 | 探测门应能通过USB存储器升级系统程序。 |
| 23 | 通行速度 | 在探测区内，金属门应能对其所属探测类别的通行速度为 0.2m/s～2.0m/s 的应报警测试物正确响应并报警，总探测率应大于等于90%。 |
| **鞋底金属探测仪** | 1 | 功能参数 | 1、结构要求：外壳防护等级IP66，具备≥300kg的抗压强度，内置可充电电池，参考尺寸435mm\*415mm\*60mm。2、探测仪整体离地高度≤6.5cm。3、具有便携性，前端和后端预留内陷式凹槽，方便手握。4、基本探测功能：对达到或超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报。5、配有≥2.8吋液晶显示屏。6、具有报警声音提示功能：①报警声应与非报警声有区别，且非报警时警报指示器不应产生任何声音。②当检测到违禁金属物品时，探测仪有语音报警提示。③应能调节音量，以便能明确区别两台相邻探测仪的报警。7、具有报警灯光提示功能：①、在≥6000Lx的明亮环境和 ≤25Lx的昏暗环境下，距离报警显示器 ≥5m时，报警显示能清晰可见。②、探测仪能提示检测到违禁金属物品的金属含量多少，并通过不同颜色灯光显示金属量。8、具有通行提示功能：探测仪未检测到违禁金属物品时，可以绿色表示通行。9、探测性能检查：在周围环境无强电磁场干扰的情况下， 在设备正面上方探测区域进行检测，探测距离：1、100mm\*18mm\*0.5mm美工刀片，探测距离 ≥96mm2、1元硬币，探测距离≥75mm3、29mm 回形针，探测距离≥35mm4、常用普通一次性打火机，探测距离≥55mm 5、长150mm刃长66mm不锈钢折叠水果刀，探测距离≥ 130mm6、长125mm\*直径5mm塑柄改锥，探测距离≥ 95mm7、8mm\*10mm扳手，探测距离≥100mm 8、80mm\*30mm，直径5mm的L型内六角扳手，探测距离≥75mm； 9、矩形50mm\*10mm，厚度1.5mm的普通不锈钢板(2Cr13)，探测距离≥40mm10、长57mm宽17mm的铁质美工刀，探测距离≥125mm11、长14mm 直径6mm 壁厚1.5mm铜管，探测距离≥35mm12、长44mm 直径7mm 壁厚1mm 不锈钢管，探测距离 ≥55mm13、长55mm 直径8mm 壁厚1mm 无缝碳钢管，探测距离 ≥90mm14、铅笔刀 （刃长50\*12mm），探测距离≥60mm15、矩形35mm\*14mm，厚度1.5mm的普通不锈钢板(2Cr13)，探测距离≥ 60 mm16、手机，探测距离 ≥ 170mm17、录音笔 （长148mm），探测距离 ≥ 100mm |
| **传送带** | 1 | 功能参数 | 1. 平行式输送
2. 电机功率：120w
3. 点击速比：30:1
4. 调速范围：5-10m/min
5. 输送承重：20KG/m
6. 整体高度：80cm，长度200cm，宽度50cm
7. 框架材质：铝
8. 皮带材质：PVC
9. 底座：橡胶脚杯
 |

**第五部分 报名文件格式**

**（报名文件按照格式文件要求制作为一份PDF文件）**

**报名文件**

**项目编号：0835P246002941**

**项目名称：广东省从化监狱手机探测门采购项目**

**竞价人名称（签章）：**

*注：竞价人名称为公司名称*

**联 系 人：**

**联系电话：**

**日期： 年 月 日**

1. **提供相关证明文件**

**1.**提供法人或者其他组织的**营业执照**等证明文件(复印件加盖公章)，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件。

注：分公司投标：供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司），须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书复印件（格式自拟）。供应商已具有总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，若法律法规或竞价文件另有规定的从其规定。

**2.其他需要提供的资质证明文件。**

1. **供应商资格声明函**

**致：广东省从化监狱、广东元正招标采购有限公司**

关于贵单位、贵司发布**广东省从化监狱手机探测门采购项目（项目编号:0835P246002941）**的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

1. 本公司（企业）具备以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1. 本公司（企业）具有独立完成合同内容的供货（服务）能力。
2. 本公司（企业）有固定的经营场所，信誉良好、送货上门，售后维护服务好。
3. 本公司（企业）在本项目中不转包、分包且不联合参与竞价。
4. 本公司（企业）不与所参投的本项目其他供应商存在隶属关系或同属一母公司或法人，亦不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。
5. 本公司（企业）没有处于被责令停业或处于财产被接管、冻结、破产的状态。
6. 本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日 期： 年 月 日

1. **用户需求书响应声明函**

**致：广东省从化监狱、广东元正招标采购有限公司**

关于贵单位、贵司发布**广东省从化监狱手机探测门采购项目（项目编号：0835P246002941**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

1. 本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。
2. 本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。在报价中已充分理解本项目中的全部任务，并根据实际需要补漏缺遗，所有费用包含在报价中，报价认为足够完成本项目的所有任务。在实际实施过程中需要增加的部分由本公司（企业）自行负责，在报价内负责完成本项目所涉及的一切设备。
3. 本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期： 年 月 日

1. **法定代表人证明书和法定代表人授权委托书**

**（1）法定代表人证明书**

**致：广东元正招标采购有限公司**

 同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司参与 **广东省从化监狱手机探测门采购项目** 竞价的文件中标注的有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

身份证（正面）

身份证（反面）

供应商名称：（盖公章）：

地址：

日期：

**（2）法定代表人授权委托书**

**致：广东元正招标采购有限公司**

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址） 的 （供应商名称） 在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权本公司（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就 **广东省从化监狱手机探测门采购项目**的竞价采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

**随附：《法定代表人证明书》；**

供应商名称（盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）： 签字日期： 年 月 日

身份证（正面）

身份证（反面）

**说明：法定代表人参加竞价的，无需提交本授权书。**

1. 信用查询资料

*（以项目报名期内查询结果为准）*

1、提供“信用中国”网站查询（截图盖章），供应商没有被列入失信被执行人。

2、提供“信用中国”网站查询（截图盖章），供应商没有被列入重大税收违法失信主体。

3、提供“信用中国”网站查询（截图盖章），供应商没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、提供“中国政府采购网”网站查询（截图盖章），供应商没有被列入处于禁止参加政府采购活动的记录名单。

**第六部分 竞价方案格式**

说明：1、制作的竞价方案要求使用PDF文件格式，文件大小应尽可能控制在20MB以内。

2、**报名完成后，请报名人按照竞价文件格式编制竞价方案，竞价开始后，请各竞价人按要求上传竞价方案，没有上传竞价方案的不允许报价，上传的竞价方案不符合竞价文件要求的报价视同无效报价。特别提醒：竞价方案一经提交，不得修改。**

3、竞价人须按本竞价方案格式的要求编制竞价方案，不得随意更改本竞价方案（竞价报价表、竞价承诺函等相关要求）格式。

**一、竞价报价表**

项目名称：广东省从化监狱手机探测门采购项目

项目编号：0835P246002941

**人民币 ：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **品牌** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| **1** | **手机探测门** |  |  | **台** | **16** |  |  |  |
| **合计** | **小写：****大写：** | 竞价平台报价填此报价 |

|  |
| --- |
| **供应商响应明细表** |
| **需求参数** | **供应商响应参数明细** |
| **手机探测门** | 1 | 外壳防护等级要求 | 室外型：IP54 |  |
| 2 | 远程控制功能 | 能通过远程计算机或网络进行集中控制，提供相应的控制程序，且具备远程参数调整、远程诊断以及报警相关数据存储的功能。当远程控制因故中断时，金属门能自动恢复本地控制。 |  |
| 3 | 电源适应性 | 1、使用交流供电的金属门，至少应能在187V~242V，47.5Hz~52.5Hz的供电范围内无需调整而正常工作。2、使用直流供电的金属门，至少应能在额定电压士10%的供电范围内无需调整而正常工作。3、备用电源的能自动切换主备电，切换时不应影响正常工作。备用电池能保证金属门正常工作至少4h。 |  |
| 4 | 探测模式 | 探测门应能在违禁品探测模式、电子产品探测模式、电子产品及违禁品探测模式、全金属探测模式和用户自定义模式间进行切换 |  |
| 5 | 探测灵敏度调节 | 探测门应能从低到高方便地调节灵敏度，灵敏度调节应大于等于10000个级别，总区及分区灵敏度均应可调。 |  |
| 6 | 探测灵敏度试验 | 电子产品及违禁品探测性能 | 电子产品和违禁品探测模式下灵敏度可调，被 检人员通过通道内1900mm以下的有效探测区域 时，人员正常着装上的手表、金属纽扣、腰带 等小金属通过时不报警，当携带以下物品时系 统应有声光报警，并有动画图像提示违禁品的 藏匿位置。应能通过网线将信息传送到服务器 管理平台，服务器管理平台应能发出声光报警 1.手机：160mm×75mm2.对讲机：120mm×60mm3.手机锂电池：53mm×35mm 4.充电宝：140mm×68mm5.智能手表：表盘44mm×38mm 6.IPAD mini:204mm×133mm7.笔记本电脑：360mm×244mm 8.硬盘：100mm×70mm9.空心铁管：外径20mm长100mm壁厚2mm  10.空心铝管：外径24mm长150mm壁厚2mm 11.空心钢管：外径24mm长100mm壁厚2mm 12.水果刀：210mm×37mm,刃长100mm13.扳手：150mm×50mm14.铁板：310mm×42mm 15.菜刀：295mm×55mm16.折叠刀：93mm×25mm,刃长80mm17.刀具模型：150mm×40mm,刃长100mm 18.刀具模型：200mm×40mm,刃长150mm19.制式手铐：单个尺寸为95mm×85mm 20.手枪模拟物：125mm×95mm21.铁壳八宝粥：120mm×65mm 22.铝壳王老吉：115mm×65mm 23.金属罐发胶：133mm×35mm 违禁品检测出率应大于等于99%当刀具和手机捆绑后一起通过探测门时，系统应对手机报警；智能手机检出率应大于等于99%。 |  |
| 7 | 报警响应时间 | 应报警测试物进入探测区1s内，金属门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于1s。 |  |
| 8 | 磁感应强度 | 在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均应小于等于9µT。 |  |
| 9 | 射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T17626.3-2016进行射频电磁场辐射抗扰度试验，试验等级2级，探测门应能正常工作。 |  |
| 10 | 数据交换功能 | 探测门应具有串口、USB口以及网线接口，应可与其它电子探测门进行数据交换和管理。 |  |
| 11 | 联网功能 | 探测门应能通过网线或WIFI探测门与服务器管理平台连接。 |  |
| 12 | 视频监控功能 | 探测门门板内侧应安装摄像头，应能实时将视频图像传送至服务器管理平台软件。 |  |
| 13 | 显示功能 | 探测门头机箱配置29英寸液晶显示屏，应能显示通过人数、报警人数等各类工作信息。 |  |
| 14 | MAC地址采集功能 | 当有人员通过探测门时，系统应能自动采集探测门附近无线网卡的MAC地址。并将数据上传到后台服务器，应能通过专用软件查询相关信息。 |  |
| 15 | 操作系统 | 探测门应采用专门操作系统作为控制系统。 |  |
| 16 | 探测门开机时间 | 探测门通电启动到操作系统加载完成、29寸屏幕主界面正常显示时间应小于40秒。 |  |
| 17 | 图示波形 | 探测门每个探测单位接收到的信号，应能通过29寸大屏幕展示信号的波形状态。 |  |
| 18 | LED手动检测 | 探测门应能手动控制每个LED灯条的亮和灭。 |  |
| 19 | 语音播报内容设置 | 探测门应能设置用户自定义录制的语音播报内容。 |  |
| 20 | 区位方向 | 探测门应能互相切换人像报警图示和LED灯条左右报警方向。 |  |
| 21 | 物品信号特征图示 | 探测门应能在29寸大屏幕上查看每个被携带金属物品通过探测门时的图示信号特征。 |  |
| 22 | USB升级 | 探测门应能通过USB存储器升级系统程序。 |  |
| 23 | 通行速度 | 在探测区内，金属门应能对其所属探测类别的通行速度为 0.2m/s～2.0m/s 的应报警测试物正确响应并报警，总探测率应大于等于90%。 |  |
| **鞋底金属探测仪** | 1 | 功能参数 | 1、结构要求：外壳防护等级IP66，具备≥300kg的抗压强度，内置可充电电池，参考尺寸435mm\*415mm\*60mm。2、探测仪整体离地高度≤6.5cm。3、具有便携性，前端和后端预留内陷式凹槽，方便手握。4、基本探测功能：对达到或超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报。5、配有≥2.8吋液晶显示屏。6、具有报警声音提示功能：①报警声应与非报警声有区别，且非报警时警报指示器不应产生任何声音。②当检测到违禁金属物品时，探测仪有语音报警提示。③应能调节音量，以便能明确区别两台相邻探测仪的报警。7、具有报警灯光提示功能：①、在≥6000Lx的明亮环境和 ≤25Lx的昏暗环境下，距离报警显示器 ≥5m时，报警显示能清晰可见。②、探测仪能提示检测到违禁金属物品的金属含量多少，并通过不同颜色灯光显示金属量。8、具有通行提示功能：探测仪未检测到违禁金属物品时，可以绿色表示通行。9、探测性能检查：在周围环境无强电磁场干扰的情况下， 在设备正面上方探测区域进行检测，探测距离：1、100mm\*18mm\*0.5mm美工刀片，探测距离 ≥96mm2、1元硬币，探测距离≥75mm3、29mm 回形针，探测距离≥35mm4、常用普通一次性打火机，探测距离≥55mm 5、长150mm刃长66mm不锈钢折叠水果刀，探测距离≥ 130mm6、长125mm\*直径5mm塑柄改锥，探测距离≥ 95mm7、8mm\*10mm扳手，探测距离≥100mm 8、80mm\*30mm，直径5mm的L型内六角扳手，探测距离≥75mm； 9、矩形50mm\*10mm，厚度1.5mm的普通不锈钢板(2Cr13)，探测距离≥40mm10、长57mm宽17mm的铁质美工刀，探测距离≥125mm11、长14mm 直径6mm 壁厚1.5mm铜管，探测距离≥35mm12、长44mm 直径7mm 壁厚1mm 不锈钢管，探测距离 ≥55mm13、长55mm 直径8mm 壁厚1mm 无缝碳钢管，探测距离 ≥90mm14、铅笔刀 （刃长50\*12mm），探测距离≥60mm15、矩形35mm\*14mm，厚度1.5mm的普通不锈钢板(2Cr13)，探测距离≥ 60 mm16、手机，探测距离 ≥ 170mm17、录音笔 （长148mm），探测距离 ≥ 100mm |  |
| **传送带** | 1 | 功能参数 | 1. 平行式输送
2. 电机功率：120w
3. 点击速比：30:1
4. 调速范围：5-10m/min
5. 输送承重：20KG/m
6. 整体高度：80cm，长度200cm，宽度50cm
7. 框架材质：铝
8. 皮带材质：PVC
9. 底座：橡胶脚杯
 |  |

**备注：**

1. **供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**
2. **如项目报价为总金额的，供应商报价单价不能超单价最高限价和总价不能超过总价最高限价，否则按无效报价处理。**
3. **如项目报价为折扣率或下浮率的，报价没有大于或等于100%，也没有为负数，且是固定唯一值的，否则为无效报价**
4. **所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。**
5. **供应商必须在《供应商响应明细表》对需求参数进行逐条响应，如有缺项漏项将视为无效报价。**
6. **平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。**
7. **报价包括货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、安装、质保期售后服务、人工费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成本项目内容所需的一切费用。**
8. **本项目不接受有选择性的响应报价，只允许报一个报价方式。**

供应商名称（单位盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商联系人电话：

日 期： 年 月 日